
[ERR_CODE]
  m_Erreur =  Erreur N°: 1024<br>° Absence de réponse du lecteur lors d'un échange. Ce code est retourné en cas de pro-<br>  blème de connexion ou d'incompatibilité de configuration entre le lecteur et le poste de<br>  travail.<br>° Lire Configuration: Dans ce cas  seuls les lecteurs qui ne répondent pas ne sont pas<br>  décrits par un groupe 61 dans la zone de mémoire fournie en sortie par la fonction; ceci<br>  permet de repérer les lecteurs à incriminer en comparant le contenu de cette zone de<br>  mémoire avec la configuration décrite dans le fichier GALSS.INI.<br>    => Faites vérifier successivement (le manuel d'installation et de configuration donne toutes les<br>       informations nécessaires à ce sujet): l'affichage du message "ATTENTE ORDRE" sur l'écran<br>       du lecteur  l'alimentation du lecteur en tension  la connexion et l'état du câble de liaison <br>       l'adéquation entre : le nom de ressource passé à la fonction via son premier paramètre  le<br>       fichier de configuration GALSS.INI  la configuration du lecteur (adresses physiques et<br>       vitesse de communication). , 1


