
[CPS_GR1]
; Groupe : 0001  (Titulaire carte PS)
        m_TypePS = ,  Type de carte PS
        m_TypeIdNat = ,  Type d'identification nationale
        m_NIR = ,  N° d'identification nationale
        m_Clef_NIR = ,  Clé du n° d'identification nationale
        m_CodeCivilite = ,  Code civilité
        m_Nom = ,  Nom du PS
        m_Prenom = ,  Prénom du PS

[CPS_GR2]
; Groupe : 0002  (Situation du PS)
        m_NumLog = ,  N° logique de la situation de facturation du PS
        m_ModeExe = ,  Mode d'exercice (Libéral, salarié, remplacement, etc..)
        m_StatutExe = ,  Statut d'exercice
        m_SectActivite = ,  secteur d'activité
        m_TypIdentStruct = ,  Type d'identification structure
        m_NumIdentStruct = ,  N° d'identification structure
        m_NumIdentStructClef = ,  Clé du N° d'identification structure
        m_RaisonSocialeStruct = ,  Raison sociale structure
        m_NumIdentFactuPs = ,  N° d'identification de facturation du PS
        m_NumIdentFactuPsClef = ,  Clé du N° d'identification de facturation du PS
        m_NumIdentPsRempla = ,  N° d'identification du PS remplaçant
        m_NumIdentPsRemplaClef = ,  Clé du N° d'identification du PS remplaçant
        m_CodeConvention = ,  Code conventionnel
        m_CodeSpecialite = ,  Code spécialité
        m_CodeZoneTarif = ,  Code zone tarifaire
        m_CodeZoneIk = ,  Code zone IK
        m_CodeAgr1 = ,  Code agrément 1
        m_CodeAgr2 = ,  Code agrément 2
        m_CodeAgr3 = ,  Code agrément 3
        m_HabilitationSignFact = ,  Habilitation à signer une facture
        m_HabilitationSignLot = ,  Habilitation à signer un lot

[CPS_CODE]
        m_CodePorteur = 1234, oh my god !! le code porteur 

[ERR_CODE]
        m_Erreur =  Erreur N°: 32780<br>° Soit les valeurs des lignes de données "Tcanal" et/ou "Caracteristiques" (de la section<br>   CANAL  du fichier de configuration GALSS.INI) sont incorrectes sous UNIX vérifier aussi le fichier : io_comm.ini<br>° soit la fonction de connexion du PSS signale une erreur.<br>    => Assurez-vous qu'aucune application n'utilise le port de communication reliant le lecteur au<br>       poste de travail et vérifiez que le mot-clé "TCanal" a la valeur 1 et  le mot-clé "Caracteristi-<br>       ques"  la vitesse de communication du lecteur (exprimée en bauds) suivie des valeurs<br>       1 8 0 0  le manuel d'installation et de configuration donne toutes les informations nécessai-<br>       res à ce sujet., horreur un message d'erreur
