# Twin 10

## Guide d'installation des lecteurs Monetel Twin 10

- Pré requis

  Branchez le lecteur Vitale à mettre à jour sur le port COM1 de l'ordinateur, et assurez-vous que le lecteur Vitale est sous tensions.

  ATTENTION : la mise à jour d'un modèle non Multicartes en Multicartes réinitialise les paramètres du lecteur aux valeurs usine : numéro lecteur "2", vitesse "1". Avant de procéder au chargement d'un lecteur, vérifier que le lecteur n'est pas paramétré avec des valeurs différentes : vous devrez dans ce cas les redéfinir à l'issue de la mise à jour.

- Procédure de mise à jour

Télécharger le programme twin10.exe sur le site L2 Informatique en notant dans quel répertoire vous l'avez enregistré. Une fois le fichier chargé, allez dans ce répertoire et double-cliquez sur le programme twin10.exe. Suivez les instructions à l'écran pour charger votre logiciel dans le lecteur.
Une fois le chargement terminé, vérifiez que les paramètres de votre lecteur soient en concordances avec ceux inscrits dans le fichier Galss.ini.

- Consultation / modification des paramètres

Pour activer la procédure de consultation / modification des paramètres du lecteur :

- débranchez et rebranchez le lecteur,
- laisser passer l'écran "Autotest",
- à l'initialisation du Logiciel Lecteur (affichage du nom et de la version du logiciel Lecteur):

- appuyer puis relâchez la touche rouge,
- appuyer puis relacher la touche jaune,

- appuyer puis relâchez la touche pour valider le numéro de série affiché.

une fois la procédure activée, le lecteur affiche successivement 4 paramètres de configuration : numéro lecteur, vitesse, date, heure.
Vérifiez la valeur de chaque paramètre et appuyer :

- soit sur la touche verte pour valider et passer au paramètre suivant,
- soit sur la touche pour corriger la valeur du paramètre affiché et rétablir le paramétrage spécifique du Professionnel de Santé.

Voici une reproduction d'une partie du fichier C:\WINDOWS\GALSS.INI

[CONFIG]
NbCanaux=1

[CANAL1]
TCanal=1
Index=2
TConnection=1
Protocole=0
Caracteristiques=19200,1,8,0,0
NbPAD=1

[CANAL1,PAD1]
PAD=2
NbLAD=3

Le numéro de lecteur est inscrit à la ligne PAD= dans la section [CANAL1,PAD1]. La vitesse du lecteur est inscrite à la ligne Caracteristisques= dans la section [CANAL1]. Une vitesse 1 sur le lecteur correspond à 9600 et une vitesse 2 19200 dans le fichier GALSS.

Au besoin effectuez le modifications, enregistrer le fichier et tester. Une fois que le lecteur fonctionne, pensez à sauvegarder votre fichier C:\WINDOWS\GALSS.INI ! (sur une disquette par exemple).

- Purge des fichiers

Une fois le lecteur installé correctement, vous pouvez détruire le fichier twin10.exe

©2005-2007 L2 Informatique - Dernière modification: 12-06-2007 Contact Webmaster