Pfff...C'est pourtant simple...Sad [:(]
 
 Oublie Axiam pour le moment ! Pour info, j'ai bloqué mes 4 Galss.ini pour qu'Axiam ne vienne pas y mettre sa panique...
 
 Donc, je résume, si t'arrives à lire ta carte CPS avec CPGESW32.EXE c'est que:
 1/ Ton lecteur est sous tension et correctement branché sur le bon port série
 2/ Ton Galss.ini est correctement configuré en n° de port série, vitesse de transfert et n° de pad
 3/ Ton lecteur fonctionne d'un point de vue Hard (contacts encrassés...)
 Si t'arrives à lire ta carte CPS, c'est donc forcément Axiam qui *** et tu peux effectivement bassiner Axilog, Microsoft, Borland, etc, etc...
 
 Dans le cas contraire et contrairement aux affirmations du Chef'produit, Axiam n'a pas la moindre petite chance de lire ta carte CPS même en appelant P.Boichot ou le Pape à la rescousse
 
